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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 47/2026

[bookmark: _Hlk207706569][bookmark: _Hlk207706647]1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Włazy /wpusty kanalizacyjne na rurę 425 mm, teleskopy z włazem/wpustem kanalizacyjnym klasy A15, B125, D400 (materiał włazów/wpustów: żeliwo szare lub sferoidalne w zależności od klasy obciążenia, materiał korpusu:  żeliwo szare lub sferoidalne w zależności od klasy obciążenia).

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 

[bookmark: _Hlk172523175]Włazy/wpusty kanalizacyjne na rurę: DN 425 mm klasy A15, B125, D400.
      Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Zwieńczenie studzienek inspekcyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
 
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

Norson Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku rozporządzenia: 
Klasa A15, B125, D400 – Krajowy System 1.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: 
PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu    lub nazwa akredytowanego laboratorium: : Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny (PCA – AC 030) – Certyfikat Nr 030-UWB-50/23

7b. Krajowa ocena techniczna: 
       Nie dotyczy


 
8. Deklarowane właściwości użytkowe.


	Zasadnicze charakterystyki
	Właściwości użytkowe
	Uwagi

	- reakcja na ogień
	A1
	

	Nośność:
	
	

	Powierzchnia nośna korpusu
	Pb ≤ 7,5N/mm2
	

	- nośność/badania obciążeniowe klasa A15
	15kN
	

	- nośność/badania obciążeniowe klasa B125
	125kN
	

	- nośność/badania obciążeniowe klasa D 400
	400 kN
	

	- odkształcenie trwałe
	≤ 1mm
	

	Zabezpieczenie pokryw:
	
	

	Poprzez przykręcenie pokrywy
	
	

	-klasa A15
	Dwie śruby M 8X20
	

	-klasa  B125, klasa  D400
	Dwie śruby M12X30
	

	Odporność na poślizg
	Zapewnia: wypukłość wzorów
	

	Trwałość:
	
	

	- nośność: badania obciążeniowe
	zgodne
	

	- zabezpieczenie pokrywy 
	zgodne
	

	-odporność na poślizg
	zgodna
	



9.  Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
	w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja 	właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
	o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.






W imieniu producenta podpisał:
	Specjalista ds. jakości
	Mirosław Pawłowski





Sarbinowo,  11 marca 2026	
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